
Desky lze řezat, vrtat či frézovat.

[](http://c.elventa.cz/files/Products/product_20/design-composite1.png)

[](http://c.elventa.cz/files/Products/product_20/design-composite2.png)

[](http://c.elventa.cz/files/Products/product_20/design-composite3.png)

*DESIGN COMPOSITE*

* designový vzhled
* vysoká odolnost vůči UV záření
* snadné opracování
* široká škála barevných odstínů
* vynikající tuhost
* nízká hmotnost
* dobrá rázová houževnatost

TLOUŠŤKA

12 – 16 – 19 - 40 mm

FORMÁTY

1050 mm x 2550 mm

3020 mm x 1220 mm

3020 mm x 1220 mm

2000 mm x 1000 mm – pro sílu 40 mm

PROVEDENÍ

čirá, opál, barvy – transparent i satin

AIR-board

– deska s polykarbonátovým jádrem připomínajícím plástve

Clear - PEP

- deska s polykarbonátovým jádrem připomínající mýdlové bubliny.

Clear – PEP UV PC stage

- deska s polykarbonátovým jádrem a matným povrchem odolným proti poškození – pochozí materiál.